技术需求或性能描述
	序号
	设备名称

	1
	染色机

	2
	封片机



序号1设备：染色机
1.主机尺寸：1250（W）×713（D）×630（H）mm（不含控制监视器）
2.主机重量：约150KG
[bookmark: _GoBack]3.额定电源：230V 50/60HZ
4.使用环境：4.1周围温度 10～40℃
4.2相对湿度 30～85%（不结露）
5存放环境：5.1保管环境 -10℃～65℃（必须对设备内部进行排水）
5.2相对湿度 20～90%（不结露）
序号2设备：封片机
1.处理能力：420张/小时
2.处理量/批：60张/批
3.封片方式：玻片式封片
4.封片标本存储量：240张
5.盖玻片尺寸：24×40、50、55、60
25×40、50、55、60
6.盖玻片收纳数量：250张
7.追加处理功能：有，可随时追加标本
8.盖玻片数量检测：0张检测
9.吐胶量调整：运行中可随时调整
10.封片速度调整：运行中可随时调整
11.封片胶残量检测功能：有，自动检测及报警
12.吐胶嘴防干机构：有，吐胶嘴自动收纳机构
13.标本保护功能：有
14.废气处理方式：双层活性炭、外接排气管道
15.工作站联机功能：有，可连接染色机
16.连接方式：直接连接，数据线、数据卡


